INSTRUCCIONES PARA EL CONEXIONADO DE BORNES

***Para obtener un buen conexionado entre los conductores y el borne, utilice los valores indicados en la tabla****.* Ver sección de conductores aplicables marcados en borne.